EX68 実装状況

1998/8/3更新 TOP PAGE EX68 top page EX68V102.LZH ダウンロード EX68 Users ML 情報交換のメーリングリストです。 EX68掲示板 情報交換に御利用ください。 掲示板のバックナンバー EX68 FAQへリンク おさださんによるFAQ集です X68k Sound Generatorの研究へリンク m_puusanさんによるFM&ADPCMエミュレータX68Sound.dllの更新 はじめてのインストール EX68のメニュー オプション設定 実装状況 関連リンク |  |  | ### テスト時の動作環境 PC-AT 環境 415MHz Celeron,128MB SDRAM,PWR128P/4VC, Windows98/NT4.0 X68000 環境 10MHz,初代 BIOS ROM,6MB RAM, Human3.02,SASI 40MB ## セットアップの注意 実機から複製したIPL_CG.ROMのインストールはWindowsに登録された使用者が一致する 必要があります。使用者の登録を変更された場合は再度実機より複製してください。 ### 動作確認に使用しているconfigsys,autoexec.bat例 ##config.sys## FILES=30 BUFFERS=20 1024 LASTDRIVE =Z: KEY = \KEY.SYS USKCG = \USKCG.SYS BELL = \BEEP.SYS SHELL = A:\COMMAND.X /p /B:48 /E:10 DEVICE =float2.x device = windrv.sys device=iocs.x echo off ##autoexec.bat## flwdrv -h fld.x \data\font\vax.fon PROMPT $p$g 動作不良の場合以下の状況から判断してください。 ### 現在の（未）実装状況 未実装の部分は悪影響の無いのが理想で、影響が無いようにと組んでいますが、実際には動作不良となる可能性があります。 動作しないドライバはconfig.sysやautoexec.batで組み込まないようにしてください。 FM音源 サウンドブラスタで試験中Win95/98のみ m_puusanさんのX68Sound.dllを使った場合はNTでも使用できます。 プリンタ 入出力を実装していないので機能しません。プリンタドライバは不要です。 ADPCM PCM wav形式へ一括して変換します。再生のみ実装 X68Sound.dllでは動作が違いますので、ドキュメントを参照してください。 RS232C シリアルポート実装していないので機能しません。ドライバも不要。 DMA メモリ同士の転送のDMACをemulateしています ハードディスク ハードディスクへのアクセスはIOCSをフックしていますので、 iocsワークやHDCを直接参照するプログラムは互換性に影響します。 フロッピーディスク フロッピーディスクへのアクセスはIOCSをフックしていますので iocsワークやFDCを直接参照するプログラムは互換性に影響します。 割り込み MPU割り込みとMFP割り込みを実装しています。 割り込み周期は更新周期VSYNCからエミュレート時間を逆算しています。 RTC RTCはWindowsのRTCを使用していますので読み込みのみの実装です。 日付と時刻の設定はWindowsのプロパティで設定してください。 timerはダミーで動作しません。 ラスター割り込み グラフィック、テキスト、スプライト用のラスタースクロール実装。 スプライトダブラでも利用しています。 SRAM SRAM.RAMファイルへセーブされます。 AREA super/user範囲設定

PLEASE! do not ask me for ROM images!
メールyamama@po.kumagaya.or.jp