

READIPL2.X

  X68000エミュレーターEX68.EXEはハードウェアのエミュレータです。
  実行に際してはBIOS ROMとCG ROMのイメージファイルが必要です。
  これらはSHARP/Hudsonの著作物ですので著作権法の範囲内での利用が
  出来ます。EX68の利用にあたっては著作権の侵害にならないよう
  利用者の自己責任のもと十分留意してください。

  EX68実行時にインストールが必要な場合にpasswordが表示されます。  
  readipl2.x passwordを実行すると利用上の注意メッセージが表示されますので
  これらの規定に同意する場合はY(RETURN)を入力してください。
  しばらくするとIPL_CG.ROMファイルが作成されます。
  このファイルにBIOSとCGの複製（イメージ）が含まれますのでEX68.EXE
  と同じディレクトリに置いてください。
  passwordはWindowsの使用者の登録が変わらない限り使用出来ますが、
  場合によっては再度インストールを求められる場合があります。
  その際は再度readipl2.x passwordを実行しインストールをお願いします。

READFD.X

  ファイルはフロッピーディスクのイメージファイルとしてアクセスします。
  フロッピーディスクからイメージファイルを作成するには
  ドライブ０にフロッピーを入れてハードディスク上でreadfd.xを実行すると
  fd0.xdfが出来ます。

  readfd.xは以下の動作オプションを受け付けます。
  読み込むドライブを変更するにはreadfd.x -d1とするとドライブ１から読みます
  作成するイメージファイル名の指定は readfd.x -ffilename
  開始トラック、終了トラックの指定は readfd.x -s0 -e77
  ヘルプはreadfd.x -h
  
  想定している動作オプションの用途としては
  1)ハードディスクの無い環境でのイメージファイルの作成方法
   ドライブ０から起動しドライブ１にディスクを挿入する。
   ドライブ０にはreadfd.xを置き、630KBytes以上の空きを作る。
   readfd.x -d1 -ftemp.xd0 -s0 -e38 として前半をファイルにする。
   作成したtemp.xd0をPCAT機に転送して削除する。
   readfd.x -d1 -ftemp.xd1 -s38 -e77 として後半をファイルにする。
   作成したtemp.xd1をPCAT機に転送して削除する。
   PCAT機上でcopy/b temp.xd0+temp.xd1 temp.xdfとして合成する。
   

						(C)1997,1998 yamama

