INSTALL (X68000 Emulator for Windows95/98/NT)

1998/8/30更新 TOP PAGE EX68 top page EX68V102.LZH ダウンロード EX68 Users ML 情報交換のメーリングリストです。 EX68掲示板 情報交換に御利用ください。 掲示板のバックナンバー EX68 FAQへリンク おさださんによるFAQ集です X68k Sound Generatorの研究へリンク m_puusanさんによるFM&ADPCMエミュレータX68Sound.dllの更新 はじめてのインストール EX68のメニュー オプション設定 実装状況 関連リンク |  |  | X6_UTIL.LZH 8/30版 EX68を利用する為にユーザーの用意するファイルは最低２つ必要になります。 １つはX680x0のBIOS ROMとCG ROMを複製したファイルでIPL_CG.ROMです。 ２つ目はX680x0で使用していたHuman68Kを起動できるフロッピーディスクをファイルにしたものです。 これらはreadipl2.xとreadfd.xを使うことで実機から取り出すことが出来ます。 EX68の起動 EX68を初めて起動するとIPL_CG.ROMのインストールを求めるダイアログが表示されます。 IPL_CG.ROMはBIOSとCG ROMのデータですので 実機にてREADIPL2.X PASSWORDを 実行して 作成されたものが 必要です。 PASSWORDはユーザーによって違いますので、ここで表示されたものをメモして実機上で入力してください。パスワードはすべて全角かなです。 IPL_CG.ROMの用意が出来たなら "OK"を 選択してください。 ここでIPL_CG.ROMのディレクトリを指定します。 EX68のX68000エミュレーションが動作している状態です。 IPL_CG.ROMのインストールは正常ですので、次は起動ディスクを挿入します。 ディスクのイメージファイルはreadfd.xにより作成しますが、 ハードディスクの無い環境ではイメージファイルがフロッピーディスクに 入りませんので、分割して読み取り、PCAT機上で合成します。 この手順はX6_UTIL.LZH内のREADME.TXTを参照してください。 実機のフロントパネルとキーボードのLEDに相当するダイアログです。 最初はFDDの入力を促すLEDが赤く点滅していますのでFDDの一番上をクリックして起動ディスクFD0.XDF等を指定してください。 正しいディスクのイメージファイルが入っているときの状態です。 動作オプションの設定画面です。 オプション設定 STICKの設定画面。 実際に接続されているPAD,STICKキーボードの選択と EX68内のX68000のJOY STICKへの入力形式を設定します。 キーボードの設定を変える時にコードを調べる為に使用します。 ハードディスクの作成 Human68kを起動したところでswitch.xを実行します。 HD_MAXの項目を必要なハードディスクの台数分に設定します。 設定が終わったらEX68をresetして、再度Human68Kを起動します メモリの増設をする場合も同様にMEMORYの項目を必要なサイズに設定してresetします ここからはX68000実機と同様ですがformat.xを実行し、 ハードディスクの初期化を行います

PLEASE! do not ask me for ROM images!
メールyamama@po.kumagaya.or.jp